Robo\_arm grid = 0.1mm xY

Roboarm\_grid x = 1mm

Roboarm grid y =

cam grid= 0.33mmx 0.2

0.247mmy 0.2

0.2