Robo\_arm grid = 0.1mm xY

cam grid= 0.33mmx

0.247mmy